
Υλοποίηση Μονάδας Γενικού Ασύγχρονου Δέκτη Αποστολέα (UART)

Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων (2023-24)

Ιωάννης Αθανασιάδης 03491

15/11/2023

# Μέρος Α – Ελεγκτής Baud Rate

Το *module* αυτό το μοιράζονται ο *Δέκτης* και *Αποστολέας* και ο στόχος του είναι να παρέχει στο κύκλωμα *τον κατάλληλο* ***παλμό δειγματοληψίας*** ανάλογα με τον επιλεγμένο ***Baud Rate***.

Δεδομένου ότι έχουμε συχνότητα ρολογιού στα *100 MHz* πρέπει να βρούμε τις μέγιστες τιμές του μετρητή μας για να πετύχουμε το σωστό ***Baud Rate***.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAUD\_SEL | Baud Rate | TBaud Rate / 16 (ns) | Τιμή Counter | Σχετικό Σφάλμα |
| 000 | 300 | 208333.3 | 20833 | 20 ns |
| 001 | 1200 | 52083.3 | 5208 | 20 ns |
| 010 | 4800 | 13020.8 | 1302 | 13 ns |
| 011 | 9600 | 6510.4 | 651 | 6 ns |
| 100 | 19200 | 3255.2 | 325 | 83 ns |
| 101 | 38400 | 1627.6 | 163 | 39 ns |
| 110 | 57600 | 1085.1 | 108 | 81 ns |
| 111 | 115200 | 542.5 | 54 | 40 ns |


Παρατηρούμε ότι η μέγιστη τιμή του ***counter*** είναι το 20833 επομένως για να βρούμε το μέγεθος του μετρητή σε bit βρίσκουμε το *άνω φράγμα* του *log220833,* δηλαδή ***15 bit.***


*Σημείωση:* Το *σχετικό σφάλμα* αν και σημαντικό υπό τις ιδανικές καταστάσεις του εργαστηρίου δεν δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα γιατί ο *Αποστολέας* και *Δέκτης* έχουν το ίδιο σφάλμα στην παραγωγή του ***Baud Rate***.

# Μέρος Β – Υλοποίηση UART Αποστολέα (Transmitter)

## Μονάδα *uart\_transmitter*

Χρησιμοποιούμε αυτή την μονάδα για ***top-level*** *module* και αποτελεί ότι έχει να κάνει με την ***μετάδοση*** δεδομένων μέσω *UART*.






## Μονάδα *sync\_reset\_module*

Μονάδα για να συγχρονίζει το σήμα του ***reset*** στο *clock*.




## Μονάδα *transmitter\_baud*

Το *module* αυτό χρησιμοποιείτε για να βρούμε το **σωστό** *baud rate* για τον *Αποστολέα*, δηλαδή για να το κάνουμε ***16 φορές*** *γρηγορότερο* από την *έξοδο* του *baud\_controller*.




Πρακτικά αποτελείται από έναν *μετρητή* των ***4-bit*** που παράγει έναν **παλμό**, *με διάρκεια ενός κύκλου*, με περίοδο του *baud rate*.




## Μονάδα *Trasmitter\_WR\_module*

Η μονάδα αυτή είναι υπεύθυνη για την *λήψη* των **δεδομένων** από το **σύστημα.**




Εσωτερικά του *module* ελέγχουμε αν ο αποστολέας είναι σε *κατάσταση αποστολής* δεδομένων και αν είναι ***ανενεργό*** μεταφέρουμε το *Tx\_DATA* στο κομμάτι της μνήμης *data* όταν είναι ενεργό το σήμα Tx\_WR.



## Μονάδα *transmit\_module*

Αυτή η μονάδα αναλαμβάνει την **αποστολή δεδομένων** στην ενεργοποίηση του ***Tx\_EN.***



*Εσωτερικά* έχουμε έναν μετρητή καταστάσεων, ***stages***, με την αλλαγή του οποίου μεταβάλλουμε τις τιμές του ***TxD*** και ***Tx\_BUSY****.* Η *ανενεργή* κατάσταση του *αποστολέα* χαρακτηρίζεται από την *0xA* τιμή του *μετρητή*.

